Author: admin

Преимущества проектного метода:

Пока железо в работе его и ржа не берёт
Автор: Иван Кунилькин

Увеличивается интерес к обучению
Возникает понимание того, что в мире все взаимосвязано и дисциплины высшего учебного заведения позволяют познавать мир - содержание одной учебной темы связано с другими темами и другими предметами
Достигается более глубокое и осознанное освоение учебного материала
Появляется возможность развивать сложные навыки, такие как умение видеть, определять и решать проблемы, навыки сотрудничества и взаимодействия
Развиваются навыки работы с информационными технологиями
Улучшается отношение к школе и обучению

Теория сварочных процессов,3 курс Волжского Государственного инженерно педагогического института.

Адрес университета: г. Нижнего Новгорода, ул. Челюскинцев, 9
Эл.адрес:

Учебный проект: Сварка плазменной струёй

Автор: Шулаев Алексей Алексеевич, Лоскунин Олег, группа ТСП-08

Для того чтобы понять, что такое плазменная сварка, сначала нужно разобраться с тем, что такое плазма.
Плазма, по определению – это ионизированный газ, т.е. поток ядер и электронов, не связанных между собой. Как известно, отрицательно заряженный электрон и положительно заряженное ядро взаимно притягиваются под действием кулоновских сил. Для того, чтобы оторвать все электроны от ядер, нужно сообщить веществу огромную энергию – либо нагреть до высокой температуры, либо разогнать до высокой скорости и “ударить” обо что-нибудь.
Плазменная сварка основана на разогреве рабочего газа, его ионизации и выпуске тонкой струёй на рабочую поверхность через наконечник плазмотрона. Плазменная сварка по современным технологиям предполагает использование газа для трёх целей: Во-первых, для формирования плазменной струи (газ с максимальной энергией, собственно плазма). Во-вторых, для первичной защиты (защита сварочной ванны и шва). В-третьих, для вторичной защиты (подаётся с обратной стороны деталей, если это необходимо) Плазменная сварка основана на работе генератора плазмы, или плазмотрона. Плазмотроны бывают высокочастотные и дуговые. Под действием сильного электрического тока газ ионизируется, и затем используется для сварки.
Плазменная сварка – один из наиболее прогрессивных и быстрых способов сварки. С каждым годом он становится всё более популярным.

Преимущества плазменной
сварки:
1 Обеспечение минимального сварочного шва при работе. Сведение к минимуму температурных деформаций металла, а также его усадки. Это происходит благодаря узкой зоне прогрева при эксплуатации аппарата.
2. Уникальность. Способность переходить со сварки одного вида металла на другой всего лишь одним поворотом ручки. Подведем итог. Приобретение аппарата плазменной сварки повысит качество сварки и окупит себя уже в первый месяц. Работа на таком аппарате очень безопасна и экономична.

Изучая этот проект, вы сможете найти ответы на следующие вопросы:
Что такое плазма?
Что из себя представляет плазменная сварка?
Какие можно выделить недостатки и преимущества плазменной сварки?